Приложение №3
Техническое задание
на поставку светильников светодиодных с оптико-акустическим 
датчиком СА-7008У 

1.	Наименование, характеристика и количество поставляемого товара: 
№ п/п	Наименование  и характеристика товара	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость в руб. с НДС	
1.	Светильник энергосберегающий светодиодный  СА-7008У с оптико-акустическим многорежимным датчиком. 
Оснащён многорежимным электронным реле с функцией перезапуска.
В комплект со светильником должны входить саморезы с противосъемной головкой, дюбели бита для саморезов. 
Оптический порог срабатывания – 5+/- 2 Люкс.
Акустический порог включения – 45+/- 10 дБ (регулируемый).
Длительность освещения – 90+/-30 сек. (регулируемая). 
Класс защиты от поражения эл. током — II.
Размер – Д*Ш*В – 180*110*40 мм.
Мощность – 8 Вт.
Отсутствие мерцания. 
Гарантийный срок – 2 года.	Шт.	600	720 000,00 рублей с НДС	
ИТОГО:	720 000,00 рублей с НДС	
2.	Цена товара формируется с учетом расходов на уплату налогов, сборов, стоимость товара, его доставки и других обязательных платежей. 
3.	Место поставки товара: 628672 ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Лангепас, ул. Ленина д.9Б.
4.	Поставка товара: осуществляется в течение 30 дней с момента подписания договора, силами и за счет средств Поставщика. 
5.	Срок действия договора: с момента подписания до 31.12.2015г.
6.	Оплата производится путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере  50% от стоимости  товара, после подписания договора, на основании выставленного счета. Оставшиеся 50% от суммы товара Заказчик оплачивает после получения товара в полном объеме, в течение 30 дней.
7.	Вместе с изделиями должны быть поставлены:
- паспорта, 
- техническое описание и инструкции по эксплуатации на русском языке;
- сертификат соответствия ГОСТ.