Приложение №4

Техническое задание

№
п/п	Наименование товара	Технические характеристики	Кол-во	Цена в руб. с НДС 
(без НДС)	
1
	
Оборудование для ограничения канализации,
доставка оборудования, обучение специалистов	1. Глубина установки заглушки, м. – ограничено длинной рукава, строго по вертикальным участкам (до 32 м.);
2. Наличие глубиномера;
3.Диаметр сантехнического стояка, мм. – полимерная заглушка: 70-150, металлическая заглушка: 100-110;
4. Диаметр перекрываемого канализационного стока, мм. – полимерная заглушка: 70-110, металлическая заглушка: 30-110;
5. Время непрерывной работы от аккумулятора – не менее 10ч.;
6. Количество аккумуляторов – 2 шт.;
7. Материал труб (чугун, пластик) – ч/пл.;
8. Заглушек в комплекте – не менее 45 шт. (35 – полимерных, 10 – металлических);
9. Количество камер – 2 шт.;
10. Расположение – низ/бок;
11. Светодиодная подсветка (регулируемая);
12. Цветной монитор с диагональю 7 мм.
13. Раб. температура, С0 -30+50;
14. Источник питания – АКБ, 12 В, 7А/ч;
15. Встроенное зарядное устройство.                                   	1 компл. 

	283 200,00
рублей с НДС
(240 000,00 руб. без НДС)	
ИТОГО:	283 200,00 руб.