Приложение №3
	Утверждаю
Главный инженер ЛГ МУП «УК ЖКК»

_______________________  А.Ю. Елтуков
«____» ________________ 2015г.	

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	На выполнение работ по текущему ремонту подъезда, в многоквартирном жилом доме,  расположенном по адресу: г. Лангепас, ул. Первостроителей, 1А.
	Начальная (максимальная) цена контракта – 238 147,60 руб.
       Объем, характеристики выполняемых работ:
Дефектная ведомость
№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание	
1	2	3	4	5	
                           Раздел 1. Демонтажные работы	
1	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,071	 	
2	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2 покрытия	0,071	 	
3	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,16	 	
4	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,122	 	
5	Снятие почтовых ящиков	100 шт. изделий	0,21	 	
6	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,05	 	
                           Раздел 2. Общестроительные работы	
7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,045	 	
8	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 50 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,01	 	
9	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,76	 	
10	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,861	 	
11	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,182	 	
12	Окраска масляными составами: поручней	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,017	 	
13	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,158	 	
14	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,563	 	
15	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,094	 	
16	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,122	 	
17	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,011	 	
18	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	 	
19	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,093	 	
20	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,071	 	
21	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,071	 	
22	Смена дверных приборов: пружины	100 шт. приборов	0,01	 	
23	Смена оконных приборов: ручки	100 шт. приборов	0,12	 	
24	Укрепление существующей подшивки потолка: листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	100 м2 подшивки	0,053	 	
25	Установка и крепление поручней	100 м коробок блоков	0,0163	 	
26	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 0,5 м2	100 м2 остекления	0,0047	 	
27	Ремонт ступеней: бетонных	100 ступеней	0,22	 	
28	Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок	100 м2 пола	0,122	 	
29	Устройство плинтусов: деревянных	100 м плинтуса	0,16	 	
30	Окраска масляными составами: плинтусов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15	 	
31	Установка притворной планки	100 м коробок блоков	0,063	 	
32	Установка почтовых ящиков (ящики почтовые: 6-ти секционные - 3 шт; ящик металлический (почтовый) - 3 шт)	100 шт. изделий	0,06	 	
                           Раздел 3. Электромонтажные работы	
33	Смена светильников: с люминесцентными лампами на светодиодные	100 шт.	0,12	 	
                           Раздел 4. Вывоз мусора	
34	Затаривание строительного мусора в мешки	1 т	1,4	 	
35	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,4	 	
36	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза	1 т груза	1,4	 	

Место выполнения работ: г. Лангепас, ул. Первостроителей, 1А
Срок выполнения работ:  начало работ - декабрь 2015г.
                                             окончание работ – 31 декабря 2015 г.

	Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с  Заказчиком график производства работ и образцы применяемых материалов с обязательным предъявлением паспортов и сертификатов.  Выполнять работы необходимо обученными и аттестованными специалистами.
	Подрядчик информирует Заказчика за 2 дня, до начала приемки работ по мере их готовности. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком, представителем общественного совета по вопросам ЖКХ муниципального образования городской округ город  Лангепас  и Подрядчиком.
	Сдача Подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком должны быть оформлены актами КС–2 и КС-3, о приемке выполненных работ, подписанными сторонами. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Подрядчик обязан выполнить и предоставить результаты работ в соответствии с настоящим Техническим заданием, включающим локальный сметный расчет, дефектные ведомости и условия договора. Требования к качеству работ установлены настоящим Техническим заданием, нормативными техническими документами. Ход выполнения работ контролируется Заказчиком. 
	При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в акте делается Заказчиком отметка об этом. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки указанные в акте. 	Гарантийный срок ремонтных работ 24 месяца. 
	Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты и недостатки (в том числе скрытые), вызванные низким качеством работ, используемых деталей, элементов, узлов, агрегатов, расходных материалов и т.д., Подрядчик обязан за свой счет устранить их в течение срока, согласованного с Заказчиком. При этом гарантийный срок продлевается на время, затраченное на устранения дефектов и недостатков. Указанный срок исчисляется со дня обращения Заказчика с требованием об устранении недостатков и дефектов по день устранения включительно. 
	Подрядчик – организация, прошедшая конкурсный отбор должна  удовлетворять нижеуказанным требованиям:	 наличие у организации свидетельств на допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также иные разрешительные документы, предусмотренные действующим законодательством и необходимые для выполнения работ, указанных в настоящей закупочной документации;
	На специалистов, привлекаемых для выполнения работ Подрядчик должен предоставить документы, подтверждающие возможность допуска к работам: копии удостоверений сотрудников по электробезопасности. 
	Подрядная организация обязана иметь документы, подтверждающие право проведения всех выполняемых видов работ (свидетельство СРО, и допуск к работам) (свидетельство СРО на допуск к работам должны быть предоставлены Заказчику в процессе проведения процедуры одновременно с ценовым предложением).
	Расчет за выполненные работы по Объекту производится Заказчиком после полного завершения его ремонта.
	Уборку строительного мусора с мест проведения работ, производить ежедневно в конце рабочего дня силами Подрядчика.

Требования к безопасности выполнения работ
	Соблюдать последовательность в технологическом цикле производства работ в соответствии с нормами и правилами выполнения ремонтных работ:
- Организация ремонтных работ должна обеспечивать целенаправленность всех организационных и технических решений на достижение конечного результата – сдачу в эксплуатацию объекта с необходимым качеством и в установленные сроки.
- Подрядная организация, выполняющая работы, должна обеспечивать объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства ремонтных работ в сроки, установленные календарными планами – графиками выполнения работ. При организации и проведении ремонтных работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных норм и других нормативных правовых актов.
- Подрядчик, в период исполнения контракта обеспечивает высокое качество работ за счет привлечения компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ. А также использование инструментов и производственной базы, отвечающих предложенным технологиям выполнения работ, соблюдение гарантий по качеству исполнения работ.
- Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения и качества работ, уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов.
- Подрядчик должен предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за работы на объектах.
- Подрядчик должен обеспечить на объекте наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей.
- При осуществлении ремонтных работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов по охране окружающей среды. Подрядчик несёт ответственность за нарушение указанных требований. Предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования.
- Подрядчик обязан в 3-х  дневный срок со дня подписания акта приёмочной комиссии о приёмке завершенного объекта вывезти принадлежащие ему инвентарь, инструменты, оборудование, другое имущество и строительный мусор.
	При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.
	Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители.
	При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

Начальник ПТО по ЭЖФ