Приложение №7

Техническое задание
на выполнение текущего ремонта швов наружных стеновых панелей

1.	Объем, наименование и характеристики  выполняемых работ:

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Количество	
1.	Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо.	м.	2640	
2.	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.	м.	3360	
3.	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей.	м.	6000	

2.	Место выполнения работ: г. Лангепас (согласно Приложения №5). 
3.	Срок выполнения работ: с 01.05.2015г. по 30.09.2015г.
4.	Цена договора: 2 325 741,06 рублей, в том числе НДС 354 774,06 рублей.
5.	Требования к безопасности выполнения работ.
	В соответствии с  требованиями СНиП12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1 Общие требования, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2, СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы».
	При проведении работ Подрядчик несет всю ответственность за выполнение норм и правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, охраны окружающей среды, соблюдение правил санитарии и внутреннего распорядка. Подрядчик несет полную ответственность за безопасность проводимых работ, а также несет ответственность перед жильцами и Заказчиком за причиненный ущерб при выполнении работ.

Начальник ПТО по ЭЖФ						Тхагапсов М.А.