Приложение №3

Техническое задание
по очистке от снега и наледи кровель жилых домов 

1.	Общие требования
1.	Работы по очистке кровель от снега и наледи должны осуществляться в соответствии с правилами техники безопасности (предъявляемые при выполнении работ на высоте). 
2.	Очистку кровель производить своевременно, не допуская накопления снега и наледи. 
3.	При сбрасывании снега с кровли должны быть приняты меры предосторожности, обеспечивающие безопасность прохожих.
4.	Применяемые инструменты должны обеспечить сохранность кровельного покрытия. 
5.	Объем работ 21151 м2. Объем может корректироваться в процессе выполнения работ.
6.	Оказание услуг по очистке снега и наледи осуществляется по следующим адресам:

№ п/п	Адрес объекта 	Ед. измерения	Площадь кровли 	
1.		Звездный проезд д.26	М2	691	
2.		Геодезистов д.1	М2	895	
3.		Дружбы народов д.4	М2	496	
4.		Дружбы народов д.8	М2	520	
5.		Кедровая д.12	М2	591	
6.		Кедровая д.8	М2	491	
7.		Кедровая д.6	М2	491	
8.		Комсомольская д.19	М2	800	
9.		Комсомольская д.23	М2	765	
10.		Комсомольская д.27	М2	250	
11.		Ленина д.10	М2	596	
12.		Ленина д.12	М2	350	
13.		Ленина д.14	М2	350	
14.		Ленина д.4	М2	350	
15.		Ленина д.6	М2	596	
16.		Ленина д.50	М2	244	
17.		Ленина д.80	М2	350	
18.		Ленина д.80А	М2	463	
19.		Ленина д.82	М2	350	
20.		Ленина д.84	М2	350	
21.		Ленина д.86	М2	682	
22.		Мира д.34	М2	1221	
23.		Мира д.36	М2	565	
24.		Мира д.38	М2	1433	
25.		Мира д.42А	М2	420	
26.		Мира д.44	М2	673	
27.		Мира д.45	М2	669	
28.		Мира д.46	М2	411	
29.		Мира д.49	М2	295	
30.		Парковая д.27	М2	833	
31.		Парковая д.29	М2	558	
32.		Парковая д.31 (два торца)	М2	243	
33.		Романтиков д.28	М2	273	
34.		Светлый проезд д.12	М2	696	
35.		Светлый проезд д.28	М2	1038	
36.		Солнечная д.46	М2	421	
37.		Геодезистов д.2	М2	490	
38.		Звездный проезд д.32	М2	241	
Всего:	М2	21151