Приложение №4
									
									Согласовано:
									Директор ЛГ МУП «УК ЖКК»
									_______________ Кулаков В.В.

Состав и периодичность выполнения работ 
по содержанию и техническому обслуживанию лифтов 
(комплексное обслуживание лифтов, включающее весь комплекс работ)

№ п/п	Наименование работ	Периодичность выполнения работ	
1.	Содержание лифтов		
1.1.	Плановые и внеплановые осмотры лифтов, проверка работы приборов  безопасности		в зависимости от вида технического обслуживания, согласно графика ППР	
1.2.	Влажная уборка (протирка, мытье) лифтовых кабин, стен, дверей шахты и кабины;
плафонов; потолков	2 раза в месяц	
1.3.	Подметание пола кабины лифта    	Ежедневно	
1.4.	Мытье пола кабины лифта	      
       2 раза в неделю	
1.5.	Содержание машинных помещений    		
1.5.1	Влажная уборка машинных помещений	1 раз в месяц	
1.5.2	Обметание пыли с потолков, стен, тумб	1 раз в год	
1.6.	Уборка приямков лифтовых шахт	1 раз в месяц и по мере загрязнения	
1.7.	Вывешивание в кабине лифта или доступном месте: правила пользования лифтом; номера телефонов для связи с обслуживающим персоналом и
аварийной  службой; сведения о
грузоподъемности   лифта, вместимости
(количество        человек), фирме – изготовителе и заводском номере	изготовителе и        заводском номере		по мере необходимости	
2.	Техническое обслуживание лифтов (обеспечение бесперебойной и безопасной  работы лифтов)		
2.1.	Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО):  ежесменная         проверка    ЛДСС (линейно-диспетчерской системы связи)	(линейно-диспетчерской   системы связи)   ___	один раз в смену	
2.2.	Текущее техническое обслуживание (ТО-1)	один раз в месяц или сразу после поломки	
2.3.	Полугодовое техническое обслуживание (ТО-2)	1 раз в 6 месяцев	
2.4.	Техническое обслуживание комплекса диспетчерского контроля, устранение                               
выявленных при осмотре    повреждений и неисправностей	и неисправностей	постоянно, 
согласно графику	
3.	Текущий ремонт лифтов  (восстановление
работоспособности лифтов, поддержание его эксплуатационных  показателей)	его эксплуатационных показателей)		
3.1.	Ремонт узлов и деталей, устранение	по мере
неисправностей, выявленных при                                         выполнении ЕТО		по мере необходимости	
3.2.	Ремонт узлов и деталей, устранение неисправностей, выявленных при                                         
выполнении ТО-1; пусконаладочные работы	.	по мере необходимости	
3.3.	Ремонт узлов и деталей, устранение неисправностей, выявленных при выполнении ТО-2; пусконаладочные работы	по мере необходимости	
3.4.	Ремонт и наладка составляющих комплекса диспетчерского контроля, выявленных при техническом обслуживании ЛДСС	по мере необходимости	
3.5.	Замена быстроизнашивающихся деталей	по мере необходимости	
4.	Аварийно – диспетчерское обслуживание		
4.1.	Круглосуточное диспетчерское обслуживание	постоянно	
4.2.	Ликвидация сбоев в работе лифтов и комплекса диспетчерского контроля; проведение работ по освобождению пассажиров и остановившихся лифтов и пуск остановившихся лифтов в работу	круглосуточно	
4.3.	Обеспечение электроэнергией электрооборудования лифов, содержание в исправном состоянии электропроводки и предохранительных устройств для главного рубильника в машинном помещении лифта	круглосуточно	
	Главный инженер 					Елтуков А.Ю.