Приложение №7

Техническое задание
на выполнение текущего ремонта мягкой кровли КПД в 2 слоя

1.	Объем, наименование и характеристики  выполняемых работ:

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Количество	
1.	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя.	м2	3200	
2.	Затаривание строительного мусора в мешки.	т.	24,96	
3.	Погрузочные работы - мусор строительный с погрузкой вручную.	т.	24.96	
4.	Перевозка грузов бортовым автомобилем, грузоподъемностью 15 т, 1 класс дорог, расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1.950; класс груза 1.	т.	24,96	

2.	Место выполнения работ: г. Лангепас (согласно Приложения №5). 
3.	Срок выполнения работ: с 01.06.2015г. по 30.09.2015г.
4.	Цена договора: 2 887 946,16 рублей, в том числе НДС 440 534,16 рублей.
5.	Требования к безопасности выполнения работ.
	Работы по ремонту кровель должны производиться при отсутствии снегопада, гололеда, дождя. 
	При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасности эксплуатации строительных машин и механизмов, а также экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующими на территории РФ и обеспечивающие безопасную, для жизни и здоровья людей, эксплуатацию объектов. 
	Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители. 
	Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности. 
	При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства РФ в области охраны окружающей среды. 
	Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных выше требования. 

Начальник ПТО по ЭЖФ						Тхагапсов М.А.