Утверждаю
							И. о. главного инженера ЛГ МУП «УК ЖКК»
  							_________________      М.А. Шахмурзаев
							«____»_________________2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по очистке от снега и наледи кровель жилых домов
		
1.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Исполнителю на условиях договора надлежит выполнить работы по очистке от снега и наледи кровель жилых зданий, находящийся на обслуживании управляющей компании ЛГ МУП «УК ЖКК».
	Целью оказания услуг является:
- обеспечение надлежащего содержания кровель зданий в зимний период;
- исключение накопления снега на кровлях зданий, а также выступающих элементов фасада; 
-исключение образования наледи и сосулек на кровлях зданий, а также выступающих элементов фасада; 
- предотвращение несчастных случаев.
2.	Срок выполнения работ
	Сроки выполнения работ:  с момента подписания договора (начало работ - по заявке Заказчика),
 окончание работ– 31 марта 2016г.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
1. Контроль обслуживания и очистки кровель по каждому выходу Исполнителя осуществляет Заказчик.
2. Претензии по качеству очистки кровли оформляются соответствующими актами и доводятся до сведения Исполнителя не позднее 3-х рабочих дней с момента составления акта-претензии.
3. По результатам проверки Заказчик может приостановить оплату работ по очистке кровли и вывозу снега до выполнения своих обязательств Исполнителем.
4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в оказанных услугах, должен быть составлен, и подписан Заказчиком и Исполнителем, Акт о ненадлежащем (некачественном) исполнении, просрочки исполнения или неисполнения обязательств по договору с перечнем обнаруженных недостатков и сроков их устранения в 2 (двух) экземплярах, на основании которого Исполнитель обязан устранить недостатки в сроки, согласованные сторонами, но не позднее 24 часов. Недостатки устраняются за счет средств Исполнителя.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ
1.При выполнении работ Исполнитель обязан соблюдать:
- Постановление Госстроя России№ 170 от 27 сентября 2003 г.;
- правила техники безопасности и требования пожарной безопасности при оказании услуг.
2. Перед началом выполнения работ Исполнитель проводит охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность прохода пешеходов:
- выставляет ограждение, обеспечивает оцепление зоны возможного падения снега и наледи с кровли, а также выступающих элементов фасада и балконов, во время оказания услуг с использованием необходимого количества дежурных из числа своих сотрудников.
3. Исполнитель использует собственные инструменты и другой инвентарь, необходимый для выполнения работ.
4. Материалы и оборудование Исполнителя должны удовлетворять требованиям стандартов качества, безопасности, санитарным и гигиеническим нормам, действующим на территории РФ. Очистка кровель выполняется только деревянными или пластмассовыми лопатами. Применение стальных лопат и скребков для очистки снега, ломов для скола льда с кровель категорически запрещается, т. к. это разрушает кровельные покрытия.
5. Работы по обслуживанию и очистке кровель от снега и наледи включают в себя:
− удаление мусора, грязи, опавших листьев с поверхности кровли, из желобов, из воронок в/с труб;
− установка («монтаж/демонтаж») защитных лотков на воронки водосточных труб, для предотвращения образования наледи и, как следствие, их повреждения.
Очищать кровлю от снега следует со всех ее скатов, начиная от карнизов к коньку, равномерно, не допуская перегрузки от снега отдельных участков. Если наблюдается обледенение свесов или водоотводящих устройств, протечки, снег следует сбрасывать немедленно. При сбрасывании снега с крыш следует обеспечить сохранность выступающих элементов зданий, световых реклам, вывесок-растяжек, электронных и телефонныхпроводов, а также зеленых насаждений и элементов благоустройства. Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки и водосточные трубы;
6. В результате каждого выхода для выполнения работ по очистки кровли зданий, а также выступающих элементов фасада, балконы должны быть очищены от снега, наледи и сосулек по всей площади (по мере необходимости). Крышу с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега. Периодичность определяет заказчик, не допуская накопление снега слоем более 30 см.
7. Работы должны  выполняться с соблюдением законодательства Российской Федерации, Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 28.03.2014г. №155н.  Наряды-допуски по работе на высоте при очистке кровли оформляет Исполнитель. Обеспечивать работников Исполнителя  средствами индивидуальной защиты для работы на высоте должен Исполнитель.
8. Очистка осуществляется  с соблюдением норм охраны труда и техники безопасности. Ответственным за технику безопасности является Исполнитель.
9. Работы по очистке крыш должны производиться после инструктажа сотрудников Исполнителя, под непосредственным руководством мастера или прораба.
10. Независимо от уклона крыш, очистка их от снега и наледи осуществляется при обязательном применении рабочими испытанных предохранительных поясов и прочной страховочной веревки. Рабочие должны иметь нескользящую обувь.
11. Выполнение работ осуществляется по следующим  объектам:
	
№ п.п.	Наименование объекта	Ед. изм.	
Ориентировочная площадь	
1	Звёздный проезд д. 26	м2	691	
2	Геодезистов 1	м2	895	
3	Др.Народов 4	м2	1300	
4	Др.Народов 8	м2	520	
5	Кедровая 12	м2	591	
6	Кедровая 8	м2	491	
7	Кедровая 6	м2	491	
8	Комсомольская 19	м2	800	
9	Комсомольская 23	м2	765	
10	Комсомольская 27	м2	250	
11	Ленина 10	м2	596	
12	Ленина 12	м2	350	
13	Ленина 14	м2	350	
14	Ленина 4	м2	350	
15	Ленина 6	м2	596	
16	Ленина 50	м2	244	
17	Ленина 80	м2	350	
18	Ленина 80а	м2	463	
19	Ленина 82	м2	350	
20	Ленина 84	м2	350	
21	Ленина 86	м2	682	
22	Мира 34	м2	1221	
23	Мира 36	м2	565	
24	Мира 38	м2	1433	
25	Мира 42 А	м2	420	
26	Мира 44	м2	673	
27	Мира 45	м2	669	
28	Мира 46	м2	411	
29	Мира 49	м2	295	
30	Парковая 27	м2	833	
31	Парковая 29	м2	558	
32	Парковая 31 (два торца)	м2	243	
33	Романтиков 28	м2	273	
34	Светлый проезд д. 12	м2	696	
35	Светлый проезд д. 28	м2	1038	
36	Солнечная 46	м2	421	
37	Геодезистов д. 2	м2	490	
39	Звездный проезд д. 32	М2	241	
40	Мира 42 Б	М2	210	
  Всего:	22 165	

12. Исполнитель выполняет услуги по заявке (по телефону или факсу) представителя Заказчика, но не позднее 24-х часов после заявки.
13. Снежные свесы с кровли и карнизов, сосульки, наледь, представляющие угрозу пешеходам, должны быть ликвидированы Исполнителем немедленно.
14. Исполнитель должен предупреждать Заказчика о планирующейся очистке кровли не позднее, чем за 10 часов до начала оказания услуг.
15. Данный вид работ должен обеспечивать требования районных служб административно-технической инспекции по качеству и своевременности оказываемых услуг.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
1. Перед началом оказания услуг и на заключительном этапе представитель Исполнителя совместно с представителем Заказчика оформляет акт осмотра (передачи) кровли, а также выступающих элементов фасада и козырьков входов в здания, с обязательным указанием в нем обнаруженных дефектов и повреждений кровли здания и ее конструктивных элементов по каждому объекту.
2. Исполнитель берет на себя ответственность за физическую целостность кровли зданий, а также выступающих элементов фасада и обязуется покрыть убытки по ремонту кровли, а также выступающих элементов фасада, оградительных решеток, либо отремонтировать своими силами в случае порчи кровли Исполнителем во время оказания услуг.
3. За 2 недели до окончания срока действия договора Исполнитель обязан выполнить следующие услуги:
- мелкий ремонт кровли (устранение дефектов и повреждений кровельного покрытия, свесов, устранение повреждений и дефектов примыканий кровли к кровельным парапетам, кровельным надстройкам, обжим фальцев в местах их ослабления и т. д.);
- восстановление кровельных ограждений, поврежденных при оказании услуг.
4. Особые условия:
4.1. Большинство кровель, подлежащих обслуживанию, не имеют ограждений, поэтому к работе на высоте допускаются только специалисты, имеющие действующие удостоверения промышленных альпинистов.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
1.  Исполнитель гарантирует качество и безопасность выполняемых работ на весь период действия договора.
2.  На протяжении действия договора осуществлять контроль качества выполняемых работ.
3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут ответственность, в соответствии с действующим Законодательством РФ.

И. о. начальника ПТО по ЭЖФ        					 Егорова Н.А.