Приложение №3
Техническое задание
на поставку ключей трубных рычажных 

1.	Наименование, характеристика и количество поставляемого товара: 

№ лота	Наименование  и характеристика товара	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость в руб. 
без НДС	

Лот №1	Ключ трубный рычажный СИБРТЕХ КТР (литой) №1.
Предназначен для захвата, вращения и удерживания труб и соединительных трубных частей. Диапазон размеров крепежа от 10 до 36 мм.	Шт.	50	24 850,00	
	Ключ трубный рычажный СИБРТЕХ КТР (литой) №2.
Предназначен для работы с крепежом в труднодоступных местах. Диапазон размеров крепежа от 20 до 50 мм.	Шт.	50	34 800,00	

Лот №2
	Кран шаровый (КШ.Ц.Ф 050/040.040.02).
Материал корпуса – углеродистая сталь.
Материал шара – нержавеющая сталь. 
Рабочее давление: до 1,6 МПа.
Рабочая среда: вода, пар.
Ду,  – 50мм., давление  - 40бар.
Тип соединений – фланцевый.
Строительная длина – 180 мм.
Темп. рабочей  среды: до + 200С
Краны поставляются в собранном виде.	Шт.	10	33 770,00	
	Кран шаровый (КШ.Ц.Ф 080/070.016.02).
Материал корпуса – углеродистая сталь.
Материал шара – нержавеющая сталь. 
Рабочее давление: до 1,6 МПа.
Рабочая среда: вода, пар, воздух.
Ду,  – 80мм., давление  - 16бар.
Тип соединений – фланцевый.
Строительная длина – 210 мм.
Темп. рабочей  среды: до + 200С
Краны поставляются в собранном виде.	Шт.	10	50 200,00	

Лот №3	Кран шаровый ДУ15. Производитель: ОАО «Бологовский арматурный завод» (без аналогов).
Материал корпуса – латунь.
Рычаг (ручка)  красного цвета.
Рабочее давление: до 1,6 МПа.
Рабочая среда: вода. Ду,  – 15мм.
Темп. рабочей  среды: до +150С.
Строительная длина – 48 мм.
Длина ручки – 80 мм.
Краны поставляются в собранном виде.	Шт.	300	41 400,00	
	Кран шаровый ДУ20. Производитель: ОАО «Бологовский арматурный завод» (без аналогов).
Материал корпуса – латунь.
Рычаг (ручка)  красного цвета.
Рабочее давление: до 1,6 МПа.
Рабочая среда: вода. Ду,  – 20мм.
Темп. рабочей  среды: до +150С.
Строительная длина – 55 мм.
Длина ручки – 80 мм.
Краны поставляются в собранном виде.	Шт.	200	40 600,00	
	Кран шаровый ДУ25. Производитель: ОАО «Бологовский арматурный завод» (без аналогов).
Материал корпуса – латунь.
Рычаг (ручка)  красного цвета.
Рабочее давление: до 1,6 МПа.
Рабочая среда: вода. Ду,  – 25мм.
Темп. рабочей  среды: до +150С.
Строительная длина – 64 мм.
Длина ручки – 100 мм.
Краны поставляются в собранном виде.	Шт.	247	74 100,00	
ИТОГО:		
Лот №1	59 650,00	
Лот №2	83 970,00	
Лот №3	156 100,00	
2.	Цена товара формируется с учетом расходов на уплату налогов, сборов, стоимость товара, его доставки и других обязательных платежей. 
3.	Место поставки товара: 628672 ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Лангепас, ул. Ленина д.9Б.
4.	Поставка товара: осуществляется в течение 30 дней с момента подписания договора, силами и за счет средств Поставщика. 
5.	Срок действия договора: с момента подписания до 31.12.2015г.
6.	Оплата производится путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере  50% от стоимости  товара, после подписания договора, на основании выставленного счета. Оставшиеся 50% от суммы товара Заказчик оплачивает после получения товара в полном объеме, в течение 30 дней.
7.	Вместе с изделиями должны быть поставлены:
- сертификат соответствия ГОСТ;
- паспорта на поставляемый товар;
- руководство по эксплуатации на русском языке. 

	Главный инженер					Елтуков А.Ю.